**Légzés figyelő:**

**Gyártó: Baby Control  
Modell: BC-210**  
  
**Tulajdonságok**  
  
A legújabb hazai fejlesztésű és gyártású orvosi műszer-család a hirtelen bölcsőhalál megelőzésére.  
  
Klinikailag tesztelt orvostechnikai eszköz  
2 db nagyméretű érzékelőlap  
További érzékelőlapokkal bővíthető  
Kettős sziréna  
9 fokozatú érzékenység  
Eseménymemória  
Otthoni és kórházi használatra egyaránt alkalmazható  
CE 1011 minősítés, ORKI engedély  
Így is ismerheti: BC 210, BC210

**Babamérleg:**

**Gyártó: LAICA  
Modell: Baby Line PS3001**  
**Leírás:**  
**Szoptatós anyukáknak különösen jó segítség lehet!**  
Az anyatej a baba számára a legegészségesebb és legmegfelelőbb táplálás, ugyanakkor az anyatejes táplálás mellett a szoptató édesanya bizonytalanabb abban, vajon gyermeke eleget eszik-e, mint üvegből táplálás esetén.  
A gyermekorvos és a védőnő számára, ahhoz, hogy a táplálást illetően tanácsot tudjon adni, fontos a szopott anyatej mennyiségének, és a baba heti súlygyarapodásának pontos ismerete.  
A Laica digitális babamérleggel hatékonyan ellenőrizheted a baba testsúly növekedését és pontosan, megbízhatóan mérheted az egyes szoptatások alatt elfogyasztott tej mennyiségét.  
  
**Milyen előnyöket nyújt a digitális babamérleg a hagyományos mérlegekkel szemben ?**  
  
Igen pontos, ami lényeges szempont, mivel viszonylag kis súlykülönbségek meghatározására van szükség.  
Higiénikus, könnyen tisztántartható, lemosható.  
Kezelése egyszerű, különösebb szakértelmet nem igényel.  
Könnyű, így nyaralás, költözés kapcsán is egyszerűen szállítható.  
  
A **TARA funkciót**használva a gyermeket egy puha rongyra, vagy törölközőre helyezheted, de ugyanakkor így is megkapod a baba pontos súlyát.  
  
**SÚLYRÖGZÍTŐ**funkcióval rendelkezik a mérleg, így a gyermek állandó mozgása ellenére a kijelzőn a pontos érték jelenik meg.  
A max 20 kg-ig mérő és 5gr beosztásokal rendelkező mérleg a növekedés minden fázisában tökéletes képet nyújt számodra a kicsi fejlődéséről.  
**Terhelhetőség: 20 kg**5gr beosztás  
Hatékonyan ellenőrizhető a baba testsúly növekedése. A nagy LCD kijelző: megkönnyíti a mérést  
Súlyrögzítő funkció: a gyermek mozgása ellenére pontos súlyadatot kapunk. Működés:4db1,5VAAA elemmel működik  
Így is ismerheti: Baby Line PS 3001, BabyLinePS3001

**Magas nyomású mosó:**

A következő típusokban alkalmazható:  
**A kompakt géposztály – gyors és alapos.**  
  
A kompakt géposztály megbízható, mindenre használható készülékeit kis súly, kompakt méretek, egyszerű kezelhetőség és magas tisztítási teljesítmény jellemzi, ideálisan használható műhelyekben, udvaron stb.  
  
**Automatikus nyomáslekapcsolás**  
  
Kevesebb energia és vízfelhasználás.  
A készülék munkamegszakításnál azonnal lekapcsol.  
  
**Kihúzható tolófogantyú**  
  
A nagy alumíniumprofilok révén stabil és jól manőverezhető.  
Kinyitható állapotban tartozéktartóként használható.  
Behúzott állapotban a készülék kényelmesen, helytakarékosan szállítható, például a szervizjárműben, kombiban.  
  
**Szivattyú technológia**  
  
A kiváló minőségű összetevők, mint pl. a sárgaréz hengerfej és a krómozott rozsdamentes dugattyúk hosszú élettartamot garantálnak.  
Direkt meghajtás, alig mozgó alkatrészek, karbantartásszegény, optimális hatásfok.  
  
**Tartozéktárolás**  
  
Az átgondolt részletek, mint pl. a fúvókarekesz garantálják, hogy minden tisztítási helyzetben gyorsan használatra kész legyen a készülék.  
  
**Beépített kábeltárolás tartó klippel.**  
  
Beépített tömlődob 15 m –es magasnyomású tömlővel. Ezáltal nagy a hatósugár és egyszerű a tárolás (CX – változat).  
  
Mobil alkalmazásokhoz  
Easy-Press pisztoly Softgrip betéttel  
Rozsdamentes szórószár  
  
**Műszaki adatok**  
  
Áramfajta (Ph/V/Hz): **1/230/50**  
Vízszállítás (l/óra): **500**  
Munkanyomás ( bar /MPa): **150/15**  
Max. nyomás (bar/MPa): **185/18.5**  
Max. befolyó vízhőmérséklet (°C): **60**  
Csatlakoz ási teljesítmény (kW): **2.7**  
Tömeg (kg): **28.3**  
Méretek (h x sz x m) (mm): **360 x 400 x 925**  
  
**Felszereltség**  
  
Kézi szórópisztoly: **meghosszabbított magasnyomású pisztoly**  
Magasnyomású tömlő (m): **15**  
Szórószár (mm): **550**  
Háromállású fúvóka  
Szennymaró  
Magasnyomású tömlődob  
  
**FR 30 felülettisztító**  
  
A hagyományos magasnyomású sugárhoz képest akár 10-szeres felületi teljesítmény is elérhető a készülékkel.  
  
A könnyebb irányíthatóság érdekében műanyag házzal a hosszú élettartam eléréséért kétszeres kerámia csapággyal, több kezelési kényelemért rugalmas csatlakozócsuklóval és beépített parkolóállással.  
  
A készülékhez való fúvókakészletet külön kell megrendelni. Max. 180 bar/850 l/óra; 60 °C.  
  
Átmérő: **300 mm**  
  
Így is ismerheti: HD 5 15 Cx Plus, HD515CxPlus

**Kárpit tisztitó:**

**Gyártó: Kärcher  
Modell: Puzzi 100 Super**  
  
**Leírás:**  
  
Kärcher **Puzzi 100 Super** szőnyeg- és kárpittisztító készülék közepes felületek tisztításához, akár háztartásokban, akár kereskedelemben való használatra. 10-15 m2/óra teljesítménnyel és nagy tartállyal rendelkezik. Közepes felületek tisztításához, akár háztartásokban, akár kereskedelemben való használatra. A tisztavíz tartály szűrőbetéttel lehetővé teszi a hosszú munkavégzést, és megvédi a pumpát a szennyeződésektől.  
  
**Tulajdonságok:**

* Kompakt, robusztus műanyag külső burkolat, ütés,- és törésálló, valamint könnyen szállítható.
* 2 nagy kereke, és a két lengőkerék gondoskodik fordulékonyságáról.
* A nyomógombok (fújás/szívás) a készülék tetején találhatók, és gond nélkül kezelhetők.
* Könnyen levehető, átlátszó szívófej segítségével ellenőrizhetjük a szennyeződés mértékét.
* Gumis csapágyazású szivattyú-/turbina egység.
* A szennyezett víz tartály ( 9l) könnyen kivehető. Nedvességtartalom tisztítás után 3,5%.
* Állíthat magasságú fogantyú: a kíméletes testtartásért munkavégzés közben.
* Nagy felületek ergonomikus tisztítására nagy megerőltetés nélkül.

**Műszaki adatok:**

* Max. felületi teljesítmény (Felületteljesítmény (m2/h)): 25
* Légmennyiség (l/s ): 54
* Vakuum (mbar /kPa): 220 / 22
* Permetmennyiség: l/min 1
* Szórónyomás / Tolónyomás (Nyomás (bar)): 1 / 2,5
* Friss- szennyezettvíz tartály (l): 10 / 9
* Turbina teljesítménye (W): 1250
* Szivattyú teljesítménye (W): 40
* Súly (kg): 10,3
* Méretek ( Hossz x szél x mag) (mm): 665×320×435
* Feszültség: V 230
* Frekvencia: (Hz ): 50 - 60

**Ácsgyalú**:

* **teljesítményfelvétel: 1.200 W**
* méret (h\*sz\*m): 530 x 240 x 150 mm
* **súly: 9 kg**
* **teljes hossz: 525 mm**
* lökésszám: 15.000 1/perc
* **gyalulási szélesség: 170 mm**
* hangnyomásszint (LpA) db(A): 92
* hangteljesítményszint (LWA) db(A): 103
* tűrés (K) db(A): 3
* rezgéskibocsátás (ah, CHeq) m/s2: 2,5
* tűrés (K) m/s2: 1,5